**Venkovní nástěnný ventilátor AWV 10 S**

Parametry

Nižší až střední průtoky při vysokých tlakových ztrátách.

Ideální pro rekonstrukce a dodatečné vestavby díky možnosti venkovní montáže.

Optimální účinnost, nízké náklady na údržbu.

Radiální oběžné kolo z umělé hmoty s dozadu zahnutými lopatkami.

Připojovací hrdlo na straně sání pro montáž do potrubí.

Integrována uzavírací klapka.

Motor

Kondenzátorový motor.

Lze regulovat otáčky.

Sériově s ochranou proti přehřátí.

Robustní motor s kuličkovým ložiskem, bezúdržbový.

Druh krytí IP X4 při instalaci do potrubí s 1 m rovného kusu na straně sání ventilátoru.

Montážní pokyny

Pro montáž na venkovní stěnu.

Bezpečnostní pokyny

Při volném sání smí být ventilátor provozován jen s ochranou oběžného kola proti dotyku podle EN ISO 13857.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AWV 10 S |
| Průtok: | 320 m³/h |
| Počet otáček: | 2.305 1/min |
| Lze regulovat: | - |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon: | 68 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Hmotnost: | 4,9 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5,35 kg |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 395 mm |
| Výška s obalem: | 185 mm |
| Hloubka s obalem: | 275 mm |
| Teplota média při IMax: | -20 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799809951 |
| Typové číslo: | 0080.0995 |

Výrobce: MAICO

AWV 10 S Venkovní nástěnný ventilátor