**Řízení přívodu vzduchu RLS 2 F**

Ovládání pro centrální větrací přístroj WS 150.

Lze zvolit ruční nebo automatické spínání.

Ruční spínání 3 stupňů: snížený výkon, normální, plný výkon nebo vypnuto.

Snížený a normální výkon lze automaticky spínat pomocí mechanických spínacích hodin.

Výkonové stupně lze programovat v denním programu (24 hodin, min. čas sepnutí 15 minut) nebo týdenním programu (7 dní, min. čas sepnutí 2 hodiny).

Spínání 3 výkonových stupňů na bázi nízkého napětí (0,1 A při max. 150 VAC).

S LED-ukazatelem stupně plného výkonu.

Časově závislá indikace výměny filtru, lze nastavit 2 až 6 měsíců. LED ukazatel.

Řídící vedení k přístroji např. LiYY 4 x 0,5 mm².

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS 2 F |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení (induktivní zátěž): | 3 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Data umělé hmoty: | Polystyrol, bez PVC |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,27 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,33 kg |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 90 mm |
| Hloubka: | 36 mm |
| Šířka s obalem: | 165 mm |
| Výška s obalem: | 115 mm |
| Hloubka s obalem: | 45 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578062 |
| Typové číslo: | 0157.0806 |

Výrobce: MAICO

RLS 2 F Řízení přívodu vzduchu