**Vnitřní mřížka MLG 20**

Vnitřní mřížka pro odvod i přívod vzduchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MLG 20 |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu / Odvětrání |
| Max. rychlost proudění: | 2 m/s |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, vypalovací lak |
| Barva: | bílá |
| Hmotnost: | 0,96 |
| Vhodné pro jm. světlost: | 200 mm |
| Volný průřez: | 310 cm² |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510611 |
| Typové číslo: | 0151.0061 |

Výrobce: MAICO

MLG 20 Vnitřní mřížka