**Těsnění, o-kroužek RD 125**

Těsnění pro stáčenou trubku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RD 125 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | EPDM-Kaučuk |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752325 |
| Typové číslo: | 0175.0232 |

Výrobce: MAICO

RD 125 Těsnění, o-kroužek