**Ventilátor na omítku ERA 17 G**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ERA 17 G |
| Provedení: | Spínání snížených otáček |
| Průtok: | 21 m³/h / 61 m³/h |
| Počet otáček: | 1.000 1/min / 2.650 1/min |
| Lze regulovat: | - |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 33 W / 55 W |
| IMax: | 0,28 A / 0,36 A |
| Druh krytí: | IP 45 |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Hmotnost: | 3 |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Akustický tlak: | 35 dB(A) / 51 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0080.0646 |

Výrobce: MAICO

ERA 17 G Ventilátor na omítku