**EC 90 B**

Parametry EC 90 B, EC 140 B

Pro montáž do stropu.

Min. montážní výška = 2,3 m (vzdálenost mezi dolním okrajem vrtule a podlahou).

Bez ochranného koše.

Díky cirkulaci vzduchu lepší využití tepla v zimě, příjemné chlazení v létě. Ve velkých halách zvýšení teploty u podlahy až o 4 °C.

Díky cirkulaci vzduchu rovnoměrné rozložení teplot.

Směr proudění ze shora dolů.

EC 90 B:

Provedení se středně vysokou cirkulací vzduchu.

3-listé oběžné kolo z umělé hmoty.

EC 140 B:

Provedení s vysokou cirkulací vzduchu.

3-listé oběžné kolo z hliníku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EC 90 B |
| Maximální cirkulace vzduchu: | 11.000 m³/h |
| Počet otáček: | 360 1/min |
| Průměr oběžného kola: | 900 mm |
| Typ oběžného kola: | axiální |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Možnost reverzace: | - |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Příkon: | 116 W |
| IMax: | 0,55 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Umístění: | Strop |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | podobná bílé RAL 9016 |
| Hmotnost: | 5,33 kg |
| Hmotnost s obalem: | 6,345 kg |
| Výkyvný: | - |
| Šířka: | 445 mm |
| Výška: | 240 mm |
| Hloubka: | 345 mm |
| Šířka s obalem: | 446 mm |
| Výška s obalem: | 241 mm |
| Hloubka s obalem: | 346 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 55 °C |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Teplota okolí: | 55 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799881216 |
| Typové číslo: | 0088.0121 |

Výrobce: MAICO

EC 90 B