**Zapuštěné pouzdro ER GH**

Speciální vlastnosti

Výfukové hrdlo lze instalovat do strany nebo dozadu.

Postranní montážní drážky pro montáž s úhelníky nebo pro předstěnovou instalaci.

Automatická plastová zpětná klapka se současnou funkcí jako uzávěr studeného kouře.

Lze použít v systémech podle DIN 18017-3.

Lokální odvětrání

Instalace v kuchyních, koupelnách a WC.

Instalace do nebo mimo šachty, do stěny nebo do stropu.

Malá hloubka zapuštěného pouzdra a krytu.

6 postranních montážních drážek umožňuje jednoduchou montáž.

Otočný rám umožňuje další volby připevnění.

Flexibilní přivedení kabelu umožňují přivedení elektřiny ze strany nebo zezadu.

Jednoduché připojení vodičů k praktické svorkovnici.

S ochranným omítkovým krytem pro uzavření pouzdra během hrubé stavby.

S přestavitelným plastovým výfukovým hrdlem s náporovou plastovou zpětnou klapkou pro směr výfuku do strany (nahoru, doleva, doprava) a dozadu.

Připojovací průměr DN 75/80.

Předznačené otvory pro připojení druhé místnosti nebo WC hrdla sériově u pouzdra ER GH.

Zpráva o schválení na vyžádání nebo na našich stránkách www.maico-ventilatoren.com.

Plastové díly běžně hořlavé podle DIN 4102-1 třída B 2 (podle EN 13501-1).

Volitelné příslušenství

Sací hrdlo ER-AS pro odvětrání WC mísy

Připojení druhé místnosti ER-ZR

Montážní sada ER-MS

Montážní držák ER-UPM

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER GH |
| Provedení: | Umělohmotné výfukové hrdlo přestavitelné ze strany/dozadu s automatickou umělohmotnou klapkou, bez protipožárního zapouzdření, výstup pro druhou místnost vpravo, vlevo nebo dole |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,59 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,89 kg |
| Protipožární ochrana: | ne |
| Směr výfuku: | ze strany / vzadu |
| Připojovací průměr: | 75 mm / 80 mm |
| Šířka: | 250 mm |
| Výška: | 250 mm |
| Hloubka: | 110 mm |
| Šířka s obalem: | 350 mm |
| Výška s obalem: | 290 mm |
| Hloubka s obalem: | 130 mm |
| Číslo schválení: | Z-51.1-478 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843504 |
| Typové číslo: | 0084.0350 |

Výrobce: MAICO

ER GH Zapuštěné pouzdro