**Axiální povalový ventilátor EC 90 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EC 90 A |
| Maximální cirkulace vzduchu: | 11.000 m³/h |
| Počet otáček: | 420 1/min |
| Průměr oběžného kola: | 900 mm |
| Příkon: | 100 W |
| IMax: | 0,55 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Umístění: | Strop |
| Hmotnost: | 6,5 |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 55 °C |
| Teplota okolí: | 55 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799881209 |
| Typové číslo: | 0088.0120 |

Výrobce: MAICO

EC 90 A Axiální povalový ventilátor