**CO2-čidlo Trio CO2 E**

Se senzorem CO2 může být ventilační systém regulován podle měřené hodnoty koncentrace CO2.

Měřící rozsah senzoru leží mezi 0-2000 ppm.

Regulační rozsah z výroby nastaven mezi 600-1300 ppm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Trio CO2 E |
| Čidlo: | externí |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,09 kg |
| Šířka: | 110 mm |
| Výška: | 100 mm |
| Hloubka: | 25 mm |
| Šířka s obalem: | 120 mm |
| Výška s obalem: | 105 mm |
| Hloubka s obalem: | 30 mm |
| Teplota okolí: | 0 °C až 50 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799981022 |
| Typové číslo: | 0157.1681 |

Výrobce: MAICO

Trio CO2 E CO2-čidlo