**Přechodový kus, asymetrický USAN80/200/125**

Parametry

Přechodový kus z kruhu na čtyřúhelník.

Čtyřúhelník: nástrčný.

Kruh (asymetricky): vsuvný.

Povrch: pozinkovaný.

Vhodný pro spojení se vsuvným adaptérem MF-WE.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | USAN80/200/125 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,58 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,58 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Rozměr kanálu: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Šířka: | 200 mm |
| Výška: | 200 mm |
| Hloubka: | 130 mm |
| Šířka s obalem: | 200 mm |
| Výška s obalem: | 200 mm |
| Hloubka s obalem: | 130 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556725 |
| Typové číslo: | 0055.0672 |

Výrobce: MAICO

USAN80/200/125 Přechodový kus, asymetrický