**BA 140/100-2**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | BA 140/100-2 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Protipožární ochrana: | ano |
| Počet připojovacích hrdel: | 2 |
| Vhodné pro jm. světlost: | 140 mm |
| Číslo schválení: | Z-41.6-573 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930532 |
| Typové číslo: | 0093.0053 |

Výrobce: MAICO

BA 140/100-2