**Skleníkový ventilátor EFG 20 E**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EFG 20 E |
| Průtok: | 330 m³/h |
| Počet otáček: | 1.400 1/min |
| Možnost reverzace: |  -  |
| Jmenovitý výkon: | 30 W |
| Příkon: | 33 W |
| IJmen: | 0,24 A |
| IMax: | 0,24 A |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Hmotnost: | 4,81 |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814016 |
| Typové číslo: | 0081.0401 |

Výrobce: MAICO

EFG 20 E Skleníkový ventilátor