**Přívodní prvek pro venkovní vzduch ALD 12 S**

Přívodní prvek venkovního vzduchu pro lokální větrání bytů bez průvanu.

Plynulá regulace průtoku vzduchu.

Obsah balení ALD 12 S: Plastový vnitřní díl, prachový-hmyzový filtr, stěnové pouzdro s náporovou zábranou a izolací proti hluku do 500 mm, plastová venkovní mřížka.

Obsah balení ALD 12 SVA: Plastový vnitřní díl, prachový-hmyzový filtr, stěnové pouzdro s náporovou zábranou a izolací proti hluku do 500 mm, nerezová venkovní mřížka.

Příslušenství: Náhradní filtr ALDF 12 G2 nebo ALDF 12 G3.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ALD 12 S |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 30 m³/h |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Materiál mřížky: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,2 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | G2 |
| Druh klapky: | ruční |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Šířka s obalem: | 585 mm |
| Výška s obalem: | 180 mm |
| Hloubka s obalem: | 160 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Posouzená max. diference úrovně hluku prvku Dn,w: | 51 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520528 |
| Typové číslo: | 0152.0052 |

Výrobce: MAICO

ALD 12 S Přívodní prvek pro venkovní vzduch