**Centrální odsávací přístroj ZEG2 EC**

Parametry

Centrální odsávací přístroj.

Pro současné odvětrání více prostorů v rodinném domu nebo bytu.

Druh krytí IP 20.

Jednoduché čištění pouzdra.

Přístroj je osazen jedním nehlučným a energeticky efektivním EC-motorem.

Pět možných způsobů připojení odváděného vzduchu (3 x DN 125, 1 x DN 125/DN 160) a 1 x DN 160.

Jedno výfukové hrdlo DN 125.

Integrovaný motor i elektronika.

Lze využít max. 28 stupňů rychlosti otáčení.

Standardně je nastaveno: 1(a\*) = "Nízký", 3(a\*) = "Normální" a 11(a\*) = "Vysoký".

Přednastavené stupně rychlosti otáčení lze jednoduše změnit pomocí tzv DIP přepínačů.

S integrovaným čidlem vlhkosti pro automatickou regulaci podle vlhkosti prostoru.

Bezdrátové ovládání ZEG2 EC-FB je součástí dodávky.

\* = k dispozici jsou charakteristiky „a“ a „b“ podle nastavení DIP přepínače 7

Regulace

Bezdrátové dálkové ovládání ZEG2 EC-FB s regulací podle čidla vlhkosti a 6 nastavovacími tlačítky (čidlo vlhkosti je obsaženo v ZEG2 EC).

FM frekvence 868,3 MHz.

Rozměry (VxŠxH): 83x80x28 mm.

Druh krytí: IP 30.

LED ukazatel stavu.

Nastavení

Provoz při nepřítomnosti („Mód úspory energie“)

Automatický provoz reguluje ventilační stupeň podle hodnot od čidla vlhkosti

Časový provoz (15/30/60 minut) ve stupni „Vysoký“ - pak návrat k předchozímu stupni

1. Nízké otáčky - standardní pozice pro noc

2. Normální otáčky - standardní pozice pro den

3. Vysoké otáčky - pro vaření nebo sprchování

Automatický provoz: V této pozici pracuje odsávací přístroj při nízkých otáčkách až do doby, kdy je změřen zřetelný nárůst relativní vlhkosti vzduchu v odváděném vzduchu v průběhu 3 minut (lze nastavit 5 % nebo 10 % pomocí DIP přepínače 7). Přístroj pak přepíná ze stupně „Nízký“ (1) na „Normální“ (2) nebo „Vysoký“ (3) podle nastavení DIP přepínače 7. Pokud je zjištěno snižování vlhkosti běží ZEG2 EC po dobu 15 nebo 30 minut na stupeň „Normální“, resp „Vysoký“ (časový doběh nastavený DIP přepínačem 8). Následně přístroj přepne zpět na stupeň „Nízký“.

Provoz při nepřítomnosti: ZEG2 EC běží v módu úspory energie a nereaguje na čidlo vlhkosti.

Montážní pokyny

Dálkové ovládání ZEG2 EC-FB může být instalováno ve vlhkém prostoru - nikdy však přímo ve sprchové kabině. Na dálkové ovládání nesmí působit stříkající voda (relativní vlhkost smí být max. 90 %).

Přístroj ZEG2 EC musí být umístěn v suchém prostoru - nesmí na něj působit stříkající voda (relativní vlhkost max. 90%).

Elektrické připojení

Šňůrový kabel o délce cca 1,2 m.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZEG2 EC |
| Průtok: | 535 m³/h / 600 m³/h Systémový tlak při 200 Pa, resp. systémový tlak při 100 Pa |
| Lze regulovat: |  ✔  |
| SEC average: | -20,6 kWh/(m²\*a) |
| Třída energetické efektivity: | D |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Příkon: | 2 W - 85 W |
| IMax: | 0,05 A - 0,8 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Umístění: | Sklep / Skladiště / Podkroví / Hospodářský prostor / Kotelna / Technický prostor |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Druh systému: | centrální |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 4,59 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5,14 kg |
| Připojovací průměr: | 125 mm |
| Šířka: | 443 mm |
| Výška: | 463 mm |
| Hloubka: | 303 mm |
| Šířka s obalem: | 455 mm |
| Výška s obalem: | 485 mm |
| Hloubka s obalem: | 315 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799862062 |
| Typové číslo: | 0086.0206 |

Výrobce: MAICO

ZEG2 EC Centrální odsávací přístroj