**Obvodové těsnění LD 160**

Obvodové těsnění pro stáčené trubky pro montáž na tvarovku (jako např. 90° oblouk).

Podle tvarovky jsou montována až 3 obvodová těsnění.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | LD 160 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | EPDM-Kaučuk |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752738 |
| Typové číslo: | 0175.0273 |

Výrobce: MAICO

LD 160 Obvodové těsnění