**Protipožární kompenzační prvek BA 100-0**

Lze instalovat pouze v kombinaci s protipožárním systémem aeroduct.

Protipožární kompenzační prvek: zároveň T-kus a kompenzátor. Ochrana proti požáru bez dalších nákladů na montáž.

V případě požáru zabraňuje protipožární kompenzační prvek nežádoucím pnutím a tlakům na vzduchové vedení.

Protipožární kompenzační prvek BA bez přípojky pro přemostění poschodí, ve kterých se nenachází žádný ventilátor nebo ke kompenzaci dlouhých vodorovných odskoků hlavního vedení.

Stejnoměrný průřez hlavního vedení pro snadné čištění potrubí.

Obecné stavební schválení , schválení číslo Z-41.6-573 (schválení je platné pouze při kombinaci s ventilátory MAICO).

Volitelně bez hrdla, s 1 nebo 2 připojovacími hrdly.

Třída požární odolnosti K90-18017 S.

Nutné příslušenství: Protipožární izolace BI.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | BA 100-0 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 1,16 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,2 kg |
| Protipožární ochrana: | ano |
| Počet připojovacích hrdel: | 0 |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 100 mm |
| Výška: | 640 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 100 mm |
| Výška s obalem: | 640 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Číslo schválení: | Z-41.6-573 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990253 |
| Typové číslo: | 0093.1019 |

Výrobce: MAICO

BA 100-0 Protipožární kompenzační prvek