**Prodloužení prvku do ostění Duo LEV**

Prodloužení pro prvek do ostění Duo LE pro instalaci do okenního ostění.

Je volitelným příslušenstvím při montáži do okenního ostění.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Duo LEV |
| Průtok: | 60 m³/h |
| Materiál: | Hliník/nerez |
| Barva: | Nelakovaný hliník |
| Hmotnost: | 2,42 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,11 kg |
| Šířka: | 1.000 mm |
| Výška: | 410 mm |
| Hloubka: | 64 mm |
| Šířka s obalem: | 1.010 mm |
| Výška s obalem: | 455 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930891 |
| Typové číslo: | 0093.0089 |

Výrobce: MAICO

Duo LEV Prodloužení prvku do ostění