**Prvek do ostění Duo LE**

Prvek pro vestavbu do okenního ostění.

Je nutným příslušenstvím při montáži do okenního ostění.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Duo LE |
| Průtok: | 60 m³/h |
| Materiál: | Hliník |
| Barva: | Nelakovaný hliník |
| Hmotnost: | 2,16 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,79 kg |
| Šířka: | 920 mm |
| Výška: | 410 mm |
| Hloubka: | 64 mm |
| Šířka s obalem: | 1.020 mm |
| Výška s obalem: | 460 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930877 |
| Typové číslo: | 0093.0087 |

Výrobce: MAICO

Duo LE Prvek do ostění