**PushPull 45 und PushPull Balanced PPB 30 – Einfach und schnell zum perfekten Raumklima mit Wohlfühlfaktor**

**PushPull 45** ist eines der derzeit fortschrittlichsten Einzelraum-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung auf dem Markt. Die sensorgesteuerte Lüftung sorgt durch wechselnden Zu- und Abluftbetrieb mit korrespondierenden **PushPull**-Geräten für ein perfekt ausbalanciertes Raumklima in Schlaf- und Wohnräumen. Dabei lässt sich der Betrieb auch ganz bequem per EnOcean Funkmodul ansteuern. Dank des energiesparenden EC-Motors und einem Keramik-Wärmetauscher, der über 80% Wärmerückgewinnung möglich macht, arbeitet **PushPull 45** äußerst effizient und ressourcenschonend.

Das **PushPull Balanced PPB 30** ist ein dezentrales, balanciertes Zu- und Abluftgerät mit bis zu 80% Wärmerückgewinnung für Ablufträume wie Badezimmer, Toiletten und Küchen. Durch die Schutzart IPX4 ist auch ein Einsatz im Duschbereich möglich. Die Arbeitsweise des **PPB 30** bedingt, dass ein Ventilator den jeweiligen Abluftraum entlüftet und die vorhandene Wärme der Abluft zunächst an den Wärmespeicher überträgt. Ein weiterer, sich im Gerät befindlicher Ventilator fördert nun über den Wärmespeicher vorerwärmte Zuluft in den Raum. Nach jeweils 60 Sekunden wechselt die Luftrichtung und gewährleistet so einen Lüftungsbetrieb mit konstanter Wärmerückgewinnung. Der patentierte, bikonzentrische Luftverteiler sorgt für eine saubere Trennung der beiden Luftwege im „Rohr-in-Rohr“-System.

Hocheffiziente, energiesparende EC-Motoren sorgen dabei für den leisesten Lüftungsbetrieb in dieser Geräteklasse.

Mittels der Kombination von **PushPull Balanced PPB 30** für Ablufträume und **PushPull 45** für Zulufträume kann ein dezentrales Lüftungssystem für Wohneinheiten realisiert werden. Dies bietet sich gerade auch im Sanierungsfall hervorragend an, da eine Rohrverlegung und eine aufwändige Einregulierung nicht erforderlich sind. Diese Art von Lüftungslösung spart sowohl Zeit als auch Kosten und man ist von baulichen Gegebenheiten unabhängig. Während die **PPB 30** Geräte zuverlässig die verbrauchte Luft nach außen abführen, sorgen die **PushPull 45** Geräte dafür, dass auch im Falle eines zeitweiligen Abluftbetriebes eine erhöhte Luftzufuhr in die Räume gegeben ist. Somit ist eine perfekt balancierte Lüftung garantiert.

Wenn Sie mehr zu den PushPull 45 und PushPull Balanced PPB 30 erfahren möchten, können Sie gerne unter Tel. 07720/694-446 oder per E-Mail an [marketing@maico.de](mailto:marketing@maico.de) den Prospekt anfordern. Besuchen Sie auch die Website [www.maico-ventilatoren.com](http://www.maico-ventilatoren.com).

(2.516 Zeichen, inkl. Leerzeichen)

**Kontaktadresse für PR und Communications:**

MAICO Ventilatoren

Steinbeisstraße 20

78056 Villingen-Schwenningen

Dipl.-Betriebswirtin (BA) Sabrina Jokiel

Tel.: 07720/ 694-477

Fax: 07720/ 694-6 477

E-Mail: [Sabrina.Jokiel@maico.de](mailto:Sabrina.Jokiel@maico.de)

Website: [www.maico-ventilatoren.com](http://www.maico-ventilatoren.com)