**Bouche d'extraction-insufflation, acier inoxydable TM-V2A 12**  
Unité de conditionnement : 1 pièce  
Gamme: C
  
Numéro de référence : 0151.0375  
Fabricant : MAICO