**Bouche d'extraction-insufflation, acier inoxydable TM-V2A 10**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: C

Numéro de référence : 0151.0374
Fabricant : MAICO

