**Coude, tréfilé avec joint roulant 30° B30-200**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: K

Numéro de référence : 0055.0337
Fabricant : MAICO

