**Raccords enfichables pour raccords et coudes SVF55/110**

Caractéristiques

Raccord enfichable pour raccord, dimension raccord. Finition : galvanisé sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SVF55/110 |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Longueur: | 100 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555643 |
| Référence: | 0055.0564 |

Fabricant : MAICO

SVF55/110 Raccords enfichables pour raccords et coudes