**Raccords enfichables pour raccords et coudes SVF80/200**

Caractéristiques

Raccord enfichable pour raccord, dimension raccord. Finition : galvanisé sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SVF80/200 |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Poids avec emballage: | 0 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Longueur: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 0 mm |
| Hauteur avec emballage: | 0 mm |
| Profondeur avec emballage: | 0 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555698 |
| Référence: | 0055.0569 |

Fabricant : MAICO

SVF80/200 Raccords enfichables pour raccords et coudes