**Coude de bifurcation 45°, horizontal AZ45H80/150/80/150**

Caractéristiques

Coude de bifurcation 45° horizontal, toutes les sorties dimension manchon. Finition : galvanisé sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AZ45H80/150/80/150 |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Poids avec emballage: | 0 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 150 mm x Array x 80 mm |
| Largeur avec emballage: | 0 mm |
| Hauteur avec emballage: | 0 mm |
| Profondeur avec emballage: | 0 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557401 |
| Référence: | 0055.0740 |

Fabricant : MAICO

AZ45H80/150/80/150 Coude de bifurcation 45°, horizontal