**Elément de raccordement, asymétrique USAN80/200/100**

Caractéristiques

Éléments de transition entre rond et rectangulaire.

Rectangulaire : dimension du manchon.

Rond (asymétrique) : dimension du raccord.

Surface : galvanisée Sendzimir.

Convient pour assurer la liaison avec l'adaptateur enfichable MF-WE..

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | USAN80/200/100 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Poids: | 0,454 kg |
| Poids avec emballage: | 0,454 kg |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Largeur: | 202 mm |
| Hauteur: | 103 mm |
| Profondeur: | 200 mm |
| Largeur avec emballage: | 202 mm |
| Hauteur avec emballage: | 103 mm |
| Profondeur avec emballage: | 200 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556718 |
| Référence: | 0055.0671 |

Fabricant : MAICO

USAN80/200/100 Elément de raccordement, asymétrique