**Silencieux pour gaine rectangulaire avec revêtement et coulisse 40 mm KSDA70/170/1200**

Caractéristiques

Silencieux pour gaine rectangulaire avec revêtement et coulisse 40 mm, dimension manchon. Finition : galvanisé sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KSDA70/170/1200 |
| Boîtier matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Poids avec emballage: | 0 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 170 mm x Array x 70 mm |
| Largeur: | 360 mm |
| Largeur avec emballage: | 0 mm |
| Hauteur avec emballage: | 0 mm |
| Profondeur avec emballage: | 0 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924692 |
| Référence: | 0092.0469 |

Fabricant : MAICO

KSDA70/170/1200 Silencieux pour gaine rectangulaire avec revêtement et coulisse 40 mm