**Tourelle d'extraction hélicoïde EZD25-2A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EZD25-2A |
| Débit d'air: | 1.700 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.850 1/min |
| Consommation: | 170 W |
| IMax: | 0,75 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: |  -  |
| Lieu de montage: | Toit |
| Position d'installation: | vertical |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 12,5 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0087.0402 |

Fabricant : MAICO

EZD25-2A Tourelle d'extraction hélicoïde