**Volet de régulation JRE 50**

Volet de régulation à lamelles pour commande automatique.

Combinaison nécessaire avec un servomoteur supplémentaire MS 8 ou MS 8 P (servomoteur non fourni).

Ne pas utiliser dans les zones explosibles.

Instructions de montage

Garantir l'accès au servomoteur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | JRE 50 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Gaine ronde |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 8,86 kg |
| Poids avec emballage: | 9,28 kg |
| Type de volet: | électrique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 500 mm |
| Largeur: | 560 mm |
| Hauteur: | 580 mm |
| Profondeur: | 195 mm |
| Largeur avec emballage: | 620 mm |
| Hauteur avec emballage: | 595 mm |
| Profondeur avec emballage: | 215 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513940 |
| Référence: | 0151.0394 |

Fabricant : MAICO

JRE 50 Volet de régulation