**Transformateur à 5 plots, armoire électrique TRE 1,6 S-2**

Transformateur à 5 plots pour le réglage de la vitesse de rotation.

Pour la commande de ventilateurs à courant alternatif.

Avec cornière de base et bornes de raccordement.

Avec montage sur rail pour transformateurs intégrés < 3 kg.

Accessoires : commutateur à 5 positions ESS 20

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TRE 1,6 S-2 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance nominale: | 288 W |
| Charge maximale: | 1,6 A |
| Type de protection: | IP 00 |
| Tension secondaire: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Mode de montage: | Armoire électrique |
| Poids: | 1,96 kg |
| Poids avec emballage: | 2,84 kg |
| Largeur: | 84 mm |
| Hauteur: | 75 mm |
| Profondeur: | 95 mm |
| Largeur avec emballage: | 240 mm |
| Hauteur avec emballage: | 230 mm |
| Profondeur avec emballage: | 190 mm |
| Température ambiante: | 0 °C jusqu'au 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571629 |
| Référence: | 0157.0162 |

Fabricant : MAICO

TRE 1,6 S-2 Transformateur à 5 plots, armoire électrique