**Raccord mural d'air extérieur KW-AL 16W**

De forme esthétique, les raccords muraux d'air extérieur sont fixés sur le mur extérieur du bâtiment et sont chargés de l'aspiration de l'air extérieur.

L'air extérieur est aspiré en bas.

Un capot d'air extérieur avec grille de protection contre les oiseaux est fourni.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KW-AL 16W |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Matériau: | Acier inoxydable (V2A) |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,91 kg |
| Poids avec emballage: | 1,04 kg |
| Largeur nominale: | 160 mm |
| Largeur: | 228 mm |
| Hauteur: | 232 mm |
| Profondeur: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 250 mm |
| Hauteur avec emballage: | 250 mm |
| Profondeur avec emballage: | 110 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520788 |
| Référence: | 0152.0078 |

Fabricant : MAICO

KW-AL 16W Raccord mural d'air extérieur