**Filtre à air TFP 28-7**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Avec brides de chaque côté pour montage dans les gaines rectangulaires de ventilation.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé du filtre.

Accessoires : Filtre à air de rechange KF.. et contrôleur de différence de pression DW 1000.

Instructions de montage

Monter le filtre à air du côté aspiration du ventilateur.

Surveiller la résistance du filtre avec un contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Prévoir suffisamment d'espace libre sur le côté pour ouvrir la trappe de visite lors d'un remplacement du filtre.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFP 28-7 |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 11,2 kg |
| Poids avec emballage: | 11,22 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière et à pollen |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 600 mm x 300 mm |
| Largeur: | 640 mm |
| Hauteur: | 340 mm |
| Profondeur: | 550 mm |
| Largeur avec emballage: | 640 mm |
| Hauteur avec emballage: | 340 mm |
| Profondeur avec emballage: | 550 mm |
| Température des fluides à Imax: | 70 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490692 |
| Référence: | 0149.0069 |

Fabricant : MAICO

TFP 28-7 Filtre à air