**Filtre à air TFP 35-7**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Avec brides de chaque côté pour montage dans les gaines rectangulaires de ventilation.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé du filtre.

Accessoires : Filtre à air de rechange KF.. et contrôleur de différence de pression DW 1000.

Instructions de montage

Monter le filtre à air du côté aspiration du ventilateur.

Surveiller la résistance du filtre avec un contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Prévoir suffisamment d'espace libre sur le côté pour ouvrir la trappe de visite lors d'un remplacement du filtre.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFP 35-7 |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 14,4 kg |
| Poids avec emballage: | 14,41 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière et à pollen |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 700 mm x 400 mm |
| Largeur: | 740 mm |
| Hauteur: | 440 mm |
| Profondeur: | 600 mm |
| Largeur avec emballage: | 740 mm |
| Hauteur avec emballage: | 440 mm |
| Profondeur avec emballage: | 600 mm |
| Température des fluides à Imax: | 70 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490715 |
| Référence: | 0149.0071 |

Fabricant : MAICO

TFP 35-7 Filtre à air