**Filtre à air TFP 56-7**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Avec brides de chaque côté pour montage dans les gaines rectangulaires de ventilation.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé du filtre.

Accessoires : Filtre à air de rechange KF.. et contrôleur de différence de pression DW 1000.

Instructions de montage

Monter le filtre à air du côté aspiration du ventilateur.

Surveiller la résistance du filtre avec un contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Prévoir suffisamment d'espace libre sur le côté pour ouvrir la trappe de visite lors d'un remplacement du filtre.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFP 56-7 |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 23 kg |
| Poids avec emballage: | 23 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière et à pollen |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 1.000 mm x 500 mm |
| Largeur: | 1.040 mm |
| Hauteur: | 540 mm |
| Profondeur: | 700 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.040 mm |
| Hauteur avec emballage: | 540 mm |
| Profondeur avec emballage: | 700 mm |
| Température des fluides à Imax: | 70 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490739 |
| Référence: | 0149.0073 |

Fabricant : MAICO

TFP 56-7 Filtre à air