**Relais de poursuite NRS 10**

Relais de poursuite pour régler la durée de fonctionnement par temporisation du ventilateur.

Commande possible par interrupteur, poussoir ou contact de porte courant.

Montage avec air latéral nécessaire pour des raisons thermiques.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | NRS 10 |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Charge maximale (charge inductive): | 2,5 A |
| Charge maximale (charge ohmique): | 10 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Mode de montage: | Armoire électrique |
| Poids: | 0,08 kg |
| Poids avec emballage: | 0,09 kg |
| Largeur: | 17,5 mm |
| Hauteur: | 90 mm |
| Profondeur: | 73 mm |
| Largeur avec emballage: | 27 mm |
| Hauteur avec emballage: | 93 mm |
| Profondeur avec emballage: | 74 mm |
| Température ambiante: | -10 °C jusqu'au 50 °C |
| Télécommande: |  -  |
| Durée de fonctionnement par temporisation: | 0,5 min - 20 min |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578055 |
| Référence: | 0157.0805 |

Fabricant : MAICO

NRS 10 Relais de poursuite