**Commande air ambiant RLS T1 WS**

Écran couleur graphique TFT (« écran tactile ») avec guidage intuitif de l'utilisateur à travers les menus.

En option, comme accessoire pour les appareils de ventilation centralisés Trio, WS 160 Flat, WS 170, WR 310/WR 410, WS 320 et WS 470.

Réglage des programmes horaires, modes de fonctionnement, niveaux de ventilation, températures, etc.

Comprend, entre autres, une sonde de température ambiante NTC intégrée et une mini-interface USB ainsi qu'une connexion bus 4 fils (RS 485, y compris alimentation en courant).

Résolution d'écran : 480 x 272 pixels (diagonale d'écran 4,3").

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RLS T1 WS |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 12 V CC |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Indications de matière plastique: | Polystyrol, sans PVC |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 0,21 kg |
| Poids avec emballage: | 0,3 kg |
| Largeur: | 127 mm |
| Hauteur: | 93 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 165 mm |
| Hauteur avec emballage: | 180 mm |
| Profondeur avec emballage: | 51 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578352 |
| Référence: | 0157.0835 |

Fabricant : MAICO

RLS T1 WS Commande air ambiant