**Filtre à air, rechange WSF-AKF 320/470**

Filtre à charbon actif pour appareils de ventilation centraux WR 310 / WR 410, WS 320 et WS 470.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSF-AKF 320/470 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,49 kg |
| Poids avec emballage: | 0,5 kg |
| Type de filtre: | Filtre à charbon |
| Classe de filtre: | ISO ePM10 80 % (M5) |
| Largeur: | 507 mm |
| Hauteur: | 166 mm |
| Profondeur: | 58 mm |
| Largeur avec emballage: | 580 mm |
| Hauteur avec emballage: | 240 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925637 |
| Référence: | 0092.0563 |

Fabricant : MAICO

WSF-AKF 320/470 Filtre à air, rechange