**Équerre de fixation au plafond WS-BWD 160**

Équerre de fixation pour le montage d'appareils de ventilation centralisés WS 160 Flat et WS 300 Flat au plafond.

Grâce à l'élément amortisseur intégré, l'appareil est fixé au plafond assurant le découplage acoustique.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS-BWD 160 |
| Lieu de montage: | Plafond |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,84 kg |
| Poids avec emballage: | 0,9 kg |
| Largeur: | 40 mm |
| Hauteur: | 132 mm |
| Profondeur: | 53 mm |
| Largeur avec emballage: | 170 mm |
| Hauteur avec emballage: | 160 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Unité de conditionnement: | 4 pièces |
| Adapté aux produits: | WS 160 Flat... |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925668 |
| Référence: | 0092.0566 |

Fabricant : MAICO

WS-BWD 160 Équerre de fixation au plafond