**Registre de préchauffage WS-VH 160**

Registre de préchauffage PTC électrique pour un fonctionnement sans interruption des appareils de ventilation centralisés WS 160 Flat en cas de très basses températures extérieures.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS-VH 160 |
| Tension de service: | 230 V CA |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Type de protection: | IP 00 |
| Poids: | 1,23 kg |
| Poids avec emballage: | 1,48 kg |
| Largeur: | 120 mm |
| Hauteur: | 60 mm |
| Profondeur: | 40 mm |
| Largeur avec emballage: | 360 mm |
| Hauteur avec emballage: | 13 mm |
| Profondeur avec emballage: | 240 mm |
| Puissance de chauffage: | 350 W |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 160 Flat... |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925682 |
| Référence: | 0092.0568 |

Fabricant : MAICO

WS-VH 160 Registre de préchauffage