**Diffuseur d'air compact en plastique, 7 orifices MF-VK90-7**

Diffuseur d'air compact avec 7 raccords pour gaines flexibles MF-F90.

En polypropylène insonorisant (EPP).

Deux ouvertures de visite.

Ouverture de visite au choix en haut ou en bas.

Avec des trous prépercés pour le montage avec des tiges filetées.

Longue durée de vie et bonne résistance à l'environnement.

Y compris 5 obturateurs.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-VK90-7 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Débit d’air: | 160 m³/h conseillé |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur / Planchers |
| Matériau: | Plastique EPP |
| Indications de matière plastique: | Sans PVC |
| Poids: | 0,79 kg |
| Poids avec emballage: | 0,87 kg |
| Diamètre de raccordement: | 125 mm / 160 mm |
| Diamètre de raccordement gaine flexible: | 90 mm |
| Nombre de pièces de raccordement: | 7 |
| Largeur: | 300 mm |
| Hauteur: | 217,5 mm |
| Profondeur: | 485 mm |
| Largeur avec emballage: | 305 mm |
| Hauteur avec emballage: | 225 mm |
| Profondeur avec emballage: | 492 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599944 |
| Référence: | 0059.0994 |

Fabricant : MAICO

MF-VK90-7 Diffuseur d'air compact en plastique, 7 orifices