**Clapet d'air entrant et sortant AZV 100**

En alternative à la bouche d'extraction-insufflation.

Perte de charge minimale.

Régulation en continu du flux d'air par la vis de réglage.

Réglage rapide, simple et précis.

Le réglage de la grille est conservé même après l'avoir enlevée (pour nettoyage) et après sa réinstallation.

Design haut de gamme pour la section d'habitation.

Le filtre caché garde le conduit propre.

Filtre ISO Coarse 30 % (G2) et ruban isolant fournis.

Le filtre est lavable.

Il est également possible

d'utiliser un filtre ISO Coarse 45 % (G3).

Accessoires :

Filtre à air de rechange ALDF 125/160 G2

Filtre à air de rechange ALDF 125/160 G3

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AZV 100 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,29 kg |
| Poids avec emballage: | 0,38 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 160 mm |
| Hauteur: | 160 mm |
| Profondeur: | 85 mm |
| Largeur avec emballage: | 170 mm |
| Hauteur avec emballage: | 170 mm |
| Profondeur avec emballage: | 110 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520870 |
| Référence: | 0152.0087 |

Fabricant : MAICO

AZV 100 Clapet d'air entrant et sortant