**Thermistor relais de protection des machines TMS**

Système déclencheur à thermistor pour surveiller la température maximale du moteur.

Pour montage dans les armoires électriques.

Accessoires pour les ventilateurs à courant triphasé DZ ... Ex . .

Examen de type suivant la directive 2014/34/UE.

1 contact de repos et 1 contact de travail.

Avec indicateur à LED Secteur et Erreurs.

Avec touche Test.

Consigne de sécurité

Installation exclusivement dans les zones non explosives.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TMS |
| Type de tension: | Courant triphasé |
| Tension de service: | 24 V - 240 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| IMax: | 3 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Mode de montage: | Armoire électrique |
| Poids: | 0,14 kg |
| Poids avec emballage: | 0,17 kg |
| Largeur: | 23 mm |
| Hauteur: | 84 mm |
| Profondeur: | 104 mm |
| Largeur avec emballage: | 28 mm |
| Hauteur avec emballage: | 86 mm |
| Profondeur avec emballage: | 108 mm |
| Température ambiante: | -25 °C jusqu'au 60 °C |
| Désignation EX selon la norme: | Ex II (2)D [Ex t] / Ex II (2)G [Ex e] |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799579922 |
| Référence: | 0157.0992 |

Fabricant : MAICO

TMS Thermistor relais de protection des machines