**Filtre à air, rechange ZF EC**

Filtre à air de rechange ZF EC pour les caches de protection ER-AK, ER-AH et ER-AB de l'insert de ventilateur ER EC.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZF EC |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,03 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 10 mm |
| Largeur avec emballage: | 260 mm |
| Hauteur avec emballage: | 175 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799937586 |
| Référence: | 0093.0758 |

Fabricant : MAICO

ZF EC Filtre à air, rechange