**Filtre à air, rechange ZF EC+ grand colis**

Filtre à air de rechange ZF EC+ avec indicateur de remplacement de filtres pour le cache de protection ER-A de l'insert de ventilateur ER.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZF EC+ grand colis |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,74 kg |
| Poids avec emballage: | 1 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Largeur: | 30 mm |
| Hauteur: | 345 mm |
| Profondeur: | 35 mm |
| Largeur avec emballage: | 31 mm |
| Hauteur avec emballage: | 346 mm |
| Profondeur avec emballage: | 36 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 100 pièces |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936114 |
| Référence: | 0093.0611 |

Fabricant : MAICO

ZF EC+ grand colis Filtre à air, rechange