**Echangeur de chaleur saumure-air EW-K 200**

Echangeur de chaleur saumure-air pour la transmission de la chaleur de la saumure à l'air extérieur.

Sortie des condensats avec raccord 1/2" sur le côté.

2 x raccord DN 160 aux conduits d'air.

2 x raccord saumure DN 12.

Le raccordement entre le registre et le tuyau en PE se fait sur le lieu d'installation.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EW-K 200 |
| Débit d'air max.: | 250 m³/h |
| Largeur nominale raccord saumure: | 22 mm |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924135 |
| Référence: | 0192.0413 |

Fabricant : MAICO

EW-K 200 Echangeur de chaleur saumure-air