**Raccords muraux combinés Duo KWS W**

Protection externe en acier inoxydable avec séparation de l'air extérieur et de l'air rejeté. Soufflage frontal, aspiration du bas.

Volume de fourniture :

Platine de base

Capot de fermeture

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | Duo KWS W |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Acier inox |
| Couleur: | blanc, revêtement par poudre, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 1,54 kg |
| Poids avec emballage: | 1,81 kg |
| Diamètre de raccordement: | 125 mm |
| Largeur: | 378 mm |
| Hauteur: | 179 mm |
| Profondeur: | 93 mm |
| Largeur avec emballage: | 395 mm |
| Hauteur avec emballage: | 250 mm |
| Profondeur avec emballage: | 160 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990956 |
| Référence: | 0093.1441 |

Fabricant : MAICO

Duo KWS W Raccords muraux combinés