**Filtre à air, rechange ECR 25-31 EC M5**

Filtre à air de rechange pour boîte compacte ECR EC.

Remplacement de filtre possible sans outils.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECR 25-31 EC M5 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,31 kg |
| Poids avec emballage: | 0,5 kg |
| Classe de filtre: | ISO ePM10 60 % (M5) |
| Largeur: | 395 mm |
| Hauteur: | 45 mm |
| Profondeur: | 335 mm |
| Largeur avec emballage: | 396 mm |
| Hauteur avec emballage: | 46 mm |
| Profondeur avec emballage: | 336 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799991885 |
| Référence: | 0093.1524 |

Fabricant : MAICO

ECR 25-31 EC M5 Filtre à air, rechange