**Kit de prolongation PPB 30 VS**

Prolongation du canal intérieur d'écoulement du fluide.

Accessoires nécessaires pour les kits de montage final PPB 30 K et PPB 30 O pour une épaisseur de mur supérieure à 500 mm.

Le kit de prolongation ne peut être utilisé qu'en combinaison avec la gaine gros œuvre longue PP 45 RHL.

Volume de fourniture :

manchon de prolongation de 500 mm de long, Ø 90 mm

1 Bague de centrage

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PPB 30 VS |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 0,6 kg |
| Poids avec emballage: | 0,68 kg |
| Largeur nominale: | 90 mm |
| Longueur: | 500 mm |
| Largeur: | 151 mm |
| Hauteur: | 151 mm |
| Profondeur: | 500 mm |
| Largeur avec emballage: | 155 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 505 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991793 |
| Référence: | 0093.1522 |

Fabricant : MAICO

PPB 30 VS Kit de prolongation