**Volets de fermeture Trio VK L**

Volet de fermeture pour appareils de ventilation centralisés et décentralisés Trio.

Volet de fermeture intégré à commande motorisée.

Les volets empêchent l'air de pénétrer lorsque l'appareil est à l'arrêt.

Le kit est constitué de deux volets de fermeture montés à l'usine au moment de la commande de l'appareil.

Pour Trio VK L : ne peut pas être utilisé avec le Trio LZV à registre de préchauffage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | Trio VK L |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V CA |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Poids: | 0,22 kg |
| Poids avec emballage: | 0,63 kg |
| Largeur: | 140 mm |
| Hauteur: | 179 mm |
| Profondeur: | 64 mm |
| Largeur avec emballage: | 230 mm |
| Hauteur avec emballage: | 55 mm |
| Profondeur avec emballage: | 140 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799172673 |
| Référence: | 0017.0267 |

Fabricant : MAICO

Trio VK L Volets de fermeture