**Manchon de canal de sortie de toiture PP 45 DFHK**

Manchon de sortie de toiture pour le montage dans le canal de sortie de toiture thermoisolé PP 45 DFK, incliné de 1-2 %.

Accessoires nécessaires pour kits de montage final PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K ou PPB 30, pour le montage en mansarde.

Volume de fourniture : 1 x gaine de montage gros œuvre, 1 x matériel de montage.

Un kit de sortie de toiture comprend 1-2 canaux de sortie de toiture, 1 x manchon de sortie de toiture court ou long, 1 x cadre de raccordement au toit, 1 x capot de toiture. Pour la longueur du canal de sortie de toiture et du manchon de sortie de toiture, voir instructions de montage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 DFHK |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 2,83 kg |
| Poids avec emballage: | 3 kg |
| Diamètre de raccordement: | 160 mm |
| Longueur: | 1.180 mm |
| Largeur: | 160 mm |
| Hauteur: | 160 mm |
| Profondeur: | 1.180 mm |
| Largeur avec emballage: | 165 mm |
| Hauteur avec emballage: | 165 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1.190 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799598688 |
| Référence: | 0059.0868 |

Fabricant : MAICO

PP 45 DFHK Manchon de canal de sortie de toiture